
[bookmark: _Toc517582289][bookmark: _Toc517582613][bookmark: _Toc518119233][bookmark: _Toc55193146][bookmark: _Toc55285334][bookmark: _Toc55305368][bookmark: _Ref55335495][bookmark: _Ref56251018][bookmark: _Ref56251020][bookmark: _Ref57046967][bookmark: _Toc57314614][bookmark: _Ref57322917][bookmark: _Ref57322919][bookmark: _Toc69728940][bookmark: _Toc189545066][bookmark: _Hlt447028322]ЗАПРОС ПРЕДЛОЖЕНИЙ (RFP)

	Предмет Закупки:  
	Конкурс по выбору поставщика услуги брендирования Ташкентского зоопарка под ключ.


1. [bookmark: _Toc295313969]Общие положения.

1.1 Сведения о Конкурсе.
Настоящий Конкурс проводится в один этап от имени и силами ЕОПЦ.
[bookmark: _Hlk149577061]Этапы проведения конкурса:
1. Функциональные технические требования подготавливает заказчик и предоставляет Участнику Конкурса в рамках конкурсной документации – 29/07/2026 г.
2. Потенциальный поставщик подготавливает пакет документации и направляет заказчику. 
Срок предоставления пакета документации до 17:00 ч. 05/08/2026 г.
3. Заказчик совместно с экспертами осуществляет техническую оценку полученных предложений 
на предмет соответствия Техническим требованиям и Техническому заданию в срок до 12/08/2026 г.
4. Заказчик направляет Участникам запрос финальных цен, и Участник направляет свое финальное ценовое предложение в срок до 14/08/2026 г.
5. Утверждение результатов Конкурса и подписание контракта до 21/08/2026 г.
ЕОПЦ может, по своему усмотрению, направить уточняющий запрос (запросы) любому участнику Конкурса, 
а также проводить другие мероприятия с целью уточнения различных аспектов предложенного решения.
Также, ЕОПЦ оставляет за собой право сократить объем закупаемой продукции/услуг на этапе заключения договора.
1.2 [bookmark: _Toc211764247][bookmark: _Toc290999581]Права интеллектуальной собственности на документацию.
Вся документация, предоставленная ЕОПЦ Участникам в ходе Конкурса, является собственностью ЕОПЦ 
и не должна копироваться или передаваться какой-либо третьей стороне без предварительного письменного согласия ЕОПЦ.
1.3 [bookmark: _Toc211764248][bookmark: _Toc290999582]Конфиденциальность.
Все условия, указанные в конкурсной документации, высылаемой Участникам, а также информация, которой Стороны будут обмениваться в ходе Конкурса, являются строго конфиденциальными, регламентируются условиями соответствующего Соглашения о неразглашении конфиденциальной информации, подписанного между ЕОПЦ и потенциальным Поставщиком.  
	Контактные лица Организатора

	Подразделение
	ФИО
	эл.почта
	Телефон

	Коммерческие вопросы и вопросы по проведению Конкурса
	Сафаев Отабек
	otabek.safaev@uzcard.uz
	+998 97 782 0 555

	Срок завершения приема предложений Участников 
	Не позднее 17 часов 00 мин (местное время) «5» августа 2026г.
Предоставление пакета документации позднее указанной даты невозможно. 


[bookmark: _Toc55285336][bookmark: _Toc55305370][bookmark: _Ref55313246][bookmark: _Ref56231140][bookmark: _Ref56231144][bookmark: _Toc57314617][bookmark: _Toc69728943][bookmark: _Toc189545068][bookmark: _Toc518119237]Все вопросы направляются письменно по e-mail представителю службы Закупок otabek.safaev@uzcard.uz 
с копией anna.nikulina@uzcard.uz. 
В случае нарушения этой процедуры, служба Закупок имеет право дисквалифицировать Участника. 
Ответ на вопрос каждого участника будет направлен всем участникам.

2. [bookmark: _Toc295313981][bookmark: _Ref55300680][bookmark: _Toc55305378][bookmark: _Toc57314640][bookmark: _Toc69728963][bookmark: ИНСТРУКЦИИ][bookmark: _Toc189545074]Техническое задание к Предмету закупки представлены в файле «Техническое задание»
	Техническое задание 
	


	

[bookmark: RANGE!B16][bookmark: _MON_1846752288] 
	


3. Состав предложения Участника. Требования к содержанию предложения.

2.1. [bookmark: _Ref56235235]Данный раздел содержит предъявляемые Организатором требования к перечню, содержанию и оформлению Участником документов, входящих в состав предложения Участника.
	Обязательный состав предложения Участника
	Форма КП для заполнения
(нужно заполнить)
	Технические требования
	Перечень требуемых документов для проверки Департаментом Безопасности

	Форма документа
	Форма №1 - Коммерческое предложение


	Форма №2 - Технические требования


	


	формат документа
	формат документа должен быть и в Excel (xls) и Pdf.
	формат документа должен быть и в Excel (xls) и Pdf.
	


[bookmark: _Hlk149577106]
Пакет документов принимается до 17:00ч. 5 августа 2026 года на электронную почту Otabek.Safaev@uzcard.uz 
с копией anna.nikulina@uzcard.uz. 

3. Заключение Договора по результатам проведения Конкурса.
	Договорные обязательства

	




Основные контрактные условия. Контракт будет сформирован 
на взаимосогласованных во время Конкурса условиях.

Данный файл также нужно заполнить.


Не предоставление заполненных форм №№1, 2 и 3, а также перечня учредительных документов – 
будет основанием для отклонения предложения участника.

4. [bookmark: _Toc211764257]Квалификационные требования. Блокирующие факторы. Гарантийные обязательства.

· Квалификационными требованиями данного Конкурса являются:
	Прохождение проверки по линии Департамента Безопасности и Службы Compliance.
· Блокирующими факторами данного Конкурса являются:
1. Аффилированность с любым из участников Конкурса, как скрытая, так и явная (при выявлении данного факта участник дисквалифицируется с Конкурса на любом его этапе).
2. Пункты указанные в файле «Технические требования».

Гарантийные обязательства:
В случае поставки некачественного товара или выполнения работ, Участник обязуется за свой счет исправить любые несоответствия/отклонения от норм в срок не более 14 (четырнадцати) рабочих дней с даты получения письменной обоснованной претензии. Иначе ЕОПЦ в праве применить дисквалификацию к участнику.
[bookmark: _Toc86740976]После окончания Конкурса ЕОПЦ оставляет за собой право толковать в свою пользу и на свое усмотрение любые уточнения, изменения и дополнения со стороны Поставщика.

5. [bookmark: _Toc290999596] Требования к конкурсной документации.
[bookmark: _Toc103860221][bookmark: _Toc290999597]
5.1. Права ЕОПЦ по принятию либо отклонению предложений.

ЕОПЦ сохраняет за собой право на принятие всего Предложения Участника или какой-либо его части без объяснения причин.
ЕОПЦ сохраняет за собой право выбирать любое количество Участников. 
ЕОПЦ сохраняет за собой право трактовать Предложения Участников с позиции наилучшего соблюдения интересов ЕОПЦ. 
ЕОПЦ также сохраняет за собой безусловное право на следующие действия:
· Проведение переговоров с одним или более Участников на предмет получения наилучших условий для ЕОПЦ;
· Отклонение предложения Участника в случае его несвоевременного предоставления и/или при несоблюдении иных формальных требований настоящего запроса;
· Отклонение одного или всех предложений Участников, не указывая причину отклонения.

6. [bookmark: _Toc103860222][bookmark: _Toc290999598]Действия Участника в случае выявления неточностей в конкурсной документации ЕОПЦ.

В случае обнаружения Участником разногласий между какими-либо разделами конкурсной документации, Участник обязан незамедлительно обратиться в ЕОПЦ с запросом о необходимости разъяснений. Участник не должен использовать подобные разногласия в качестве аргумента при обосновании невозможности выполнения своих обязательств по данному Конкурсу.

7. [bookmark: _Toc290999599] Критерии выбора.

Выбор поставщика осуществляется на основании совокупности критериев, включая, но не ограничиваясь ценовыми параметрами, коммерческими условиями, качественными характеристиками, сроками исполнения, гарантийными обязательствами, уровнем сервиса и иными факторами, значимыми для заказчика. 
При этом, ЕОПЦ на основании представленных Участниками предложений и иных документов оставляет за собой право определить способность каждого Участника удовлетворять требованиям ЕОПЦ.
[bookmark: _Toc211658906][bookmark: _Toc211663252][bookmark: _Toc211665795][bookmark: _Toc214075623]ЕОПЦ также оставляет за собой право уточнять и/или дополнять критерии выбора по своему усмотрению.

8. [bookmark: _Toc290999600]Дисквалификация Участника.

Дисквалификацией называется отказ по инициативе ЕОПЦ от любых взаимоотношений в области закупок, поставок с Участником в рамках проводимых мероприятий по выбору Участника (исключение Участника из числа потенциальных контрагентов для Компании) или заключаемого/заключенного договора (не заключение /расторжение договора). Дисквалификация в отношении Участника/Участников носит односторонний характер.
Участники могут быть дисквалифицированы в соответствии со следующими критериями: 
· Представление Участником искаженной, заведомо ложной, неточной или неполной информации:
Предоставление Участником в ходе процедур выбора Участника (или последующей работы с Участником в рамках договора) искаженной информации, повлиявшей на техническую и/или коммерческую оценку предложений Участника, или условий договора.  
· Отказ от исполнения обязательств, возникшим по результатам выбора Участника:
· Выигравший по итогам проведенного закупочного мероприятия Участник не подтверждает ранее сделанных ставок в указанный срок, либо отказывается от них;
· Выигравший по итогам проведенного закупочного мероприятия Участник не подтверждает ранее сделанных предложений, согласно условиям документации по запросу либо отказывается от них;
· Выигравший Участник отказывается от заключения договора или согласования прайс-листа.
· Невыполнение условий договора или заказа на приобретение:
· Участник не выполняет условия договора или заказа на приобретение по срокам, объемам поставки и иным существенным условиям договора (срыв сроков поставки, недопоставка и т.д.).
· Мошенничество/попытка подкупа: 
· Участник предпринял попытку подкупа или иного стимулирования (на основании подтвержденной информации) любого сотрудника компании, непосредственно влияющего на выбор Участника. 
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Техническое  задание.xlsx


Техническое задание.xlsx
ТЗ

		Конструкция		Рекомендуемый размер		Материалы		Способ нанесения		Особенности		Объём		Референс		Если предлагаемые материалы или услуги отличаются от ТЗ - нужно прописать ЧТО ИМЕННО		* В цену должно входить производство, печать, транспортировка и монтаж объектов

		Брендированные скамейки		1800 × 650 × 900 мм		Стальной оцинкованный каркас с порошковой окраской, сиденье и спинка из ДПК (древесно-полимерный композит). 		УФ-печать + защитный антиграффити-лак		Максимальная устойчивость к солнцу, дождю и перепадам температур. Срок службы 10+ лет под открытым небом.
Каждая скамья будет с уникальным принтом.		28		ERROR:#VALUE!

		Брендированная табличка (о животном с QR)		600 × 400 мм		Алюминиевый композит 4 мм (Alucobond), металлические крепления в зависимости от вида вольера в зоопарке, с закруглёнными углами. Учесть защитный материал (антивандальный), безопасный для детей		УФ-печать с ламинацией, защитный лак		Не выцветает, легко очищается, QR-код сохраняет читаемость долгие годы.
Каждая табличка будет с уникальным принтом		201		ERROR:#VALUE!

		Информационная табличка «Не кормить животных»		250 × 250 мм		Алюминиевый композит 4 мм (Alucobond), металлические крепления в зависимости от вида вольера в зоопарке, с закруглёнными углами.		УФ-печать с ламинацией, защитный лак		Закруглённые углы, влагостойкость, защита от ультрафиолета.		150		ERROR:#VALUE!

		Информационная табличка «Не дразнить животных»		250 × 250 мм		Алюминиевый композит 4 мм (Alucobond), металлические крепления в зависимости от вида вольера в зоопарке, с закруглёнными углами.		УФ-печать с ламинацией, защитный лак		Закруглённые углы, влагостойкость, защита от ультрафиолета.		150		ERROR:#VALUE!

		Информационная табличка «По стеклу не стучать»		250 × 250 мм		Алюминиевый композит 4 мм (Alucobond), металлические крепления в зависимости от вида вольера в зоопарке, с закруглёнными углами.		УФ-печать с ламинацией, защитный лак		Закруглённые углы, влагостойкость, защита от ультрафиолета.		150		ERROR:#VALUE!

		Информационная табличка «За барьер не проходить»		250 × 250 мм		Алюминиевый композит 4 мм (Alucobond), металлические крепления в зависимости от вида вольера в зоопарке, с закруглёнными углами.		УФ-печать с ламинацией, защитный лак		Закруглённые углы, влагостойкость, защита от ультрафиолета.		40		ERROR:#VALUE!

		Информационная табличка «Руки в вольер не просовывать»		250 × 250 мм		Алюминиевый композит 4 мм (Alucobond), металлические крепления в зависимости от вида вольера в зоопарке, с закруглёнными углами.		УФ-печать с ламинацией, защитный лак		Закруглённые углы, влагостойкость, защита от ультрафиолета.		40		ERROR:#VALUE!

		Брендированные указатели		Высота 2400 мм, указатели 500 × 180 мм		Оцинкованная стальная труба Ø89 мм, алюминиевые композитные панели		Порошковая окраска + УФ-печать		Рассчитаны на круглогодичную эксплуатацию. Возможно размещение нескольких указателей на одной опоре.		54		ERROR:#VALUE!

		Инфокиоск на ножке		Высота 700 мм, экран 32"		Стальной корпус с порошковой окраской, закалённое антивандальное стекло		Полноцветная оклейка плёнкой Oracal Premium + защитная ламинация		Сенсорный экран, круглогодичная эксплуатация, возможность удалённого обновления контента. Инфокиоск будет находится внутри помещения		5		ERROR:#VALUE!

		Интерактивный ростомер «Жираф»		2400 × 700 × 100 мм (В×Ш×Г)		Алюминиевый композит (Alucobond) 4 мм на металлическом каркасе из оцинкованной стали, основание из стали с анкерным креплением.		Полноцветная УФ-печать с защитной матовой ламинацией и антиграффити-покрытием		Максимальная устойчивость к солнцу, дождю и перепадам температур. Срок службы 10+ лет.		1		ERROR:#VALUE!

		Интерактивный ростомер «Слон»		2400 × 700 × 100 мм (В×Ш×Г)		Алюминиевый композит (Alucobond) 4 мм на металлическом каркасе из оцинкованной стали, основание из стали с анкерным креплением		Полноцветная УФ-печать с защитной матовой ламинацией и антиграффити-покрытием		Максимальная устойчивость к солнцу, дождю и перепадам температур. Срок службы 10+ лет.		1		ERROR:#VALUE!

		Интерактивный ростомер «Медведь»		2400 × 700 × 100 мм (В×Ш×Г)		Алюминиевый композит (Alucobond) 4 мм на металлическом каркасе из оцинкованной стали, основание из стали с анкерным креплением		Полноцветная УФ-печать с защитной матовой ламинацией и антиграффити-покрытием		Максимальная устойчивость к солнцу, дождю и перепадам температур. Срок службы 10+ лет.		1		ERROR:#VALUE!

		Интерактивный ростомер «Верблюд»		2400 × 700 × 100 мм (В×Ш×Г)		Алюминиевый композит (Alucobond) 4 мм на металлическом каркасе из оцинкованной стали, основание из стали с анкерным креплением		Полноцветная УФ-печать с защитной матовой ламинацией и антиграффити-покрытием		Максимальная устойчивость к солнцу, дождю и перепадам температур. Срок службы 10+ лет.		1		ERROR:#VALUE!

		Интерактивный ростомер «Страус»		2400 × 700 × 100 мм (В×Ш×Г)		Алюминиевый композит (Alucobond) 4 мм на металлическом каркасе из оцинкованной стали, основание из стали с анкерным креплением		Полноцветная УФ-печать с защитной матовой ламинацией и антиграффити-покрытием		Максимальная устойчивость к солнцу, дождю и перепадам температур. Срок службы 10+ лет.		1		ERROR:#VALUE!

		* В цену должно входить производство, печать, транспортировка и монтаж объектов
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ТЗ с  фотографиями ( на случай если в excel файле они не открылись).docx


ТЗ с фотографиями ( на случай если в excel файле они не открылись).docx
		Конструкция

		Рекомендуемый размер

		Материалы

		Способ нанесения

		Особенности

		Объём

		Референс



		Брендированные скамейки

		1800 × 650 × 900 мм

		Стальной оцинкованный каркас с порошковой окраской, сиденье и спинка из ДПК (древесно-полимерный композит). 

		УФ-печать + защитный антиграффити-лак

		Максимальная устойчивость к солнцу, дождю и перепадам температур. Срок службы 10+ лет под открытым небом.
Каждая скамья будет с уникальным принтом.

		28

		[image: ] 



		Брендированная табличка (о животном с QR)

		600 × 400 мм

		Алюминиевый композит 4 мм (Alucobond), металлические крепления в зависимости от вида вольера в зоопарке, с закруглёнными углами. Учесть защитный материал (антивандальный), безопасный для детей

		УФ-печать с ламинацией, защитный лак

		Не выцветает, легко очищается, QR-код сохраняет читаемость долгие годы.
Каждая табличка будет с уникальным принтом

		201

		[image: ] 



		Информационная табличка «Не кормить животных»

		250 × 250 мм

		Алюминиевый композит 4 мм (Alucobond), металлические крепления в зависимости от вида вольера в зоопарке, с закруглёнными углами.

		УФ-печать с ламинацией, защитный лак

		Закруглённые углы, влагостойкость, защита от ультрафиолета.

		150

		[image: ] 



		Информационная табличка «Не дразнить животных»

		250 × 250 мм

		Алюминиевый композит 4 мм (Alucobond), металлические крепления в зависимости от вида вольера в зоопарке, с закруглёнными углами.

		УФ-печать с ламинацией, защитный лак

		Закруглённые углы, влагостойкость, защита от ультрафиолета.

		150

		[image: ] 



		Информационная табличка «По стеклу не стучать»

		250 × 250 мм

		Алюминиевый композит 4 мм (Alucobond), металлические крепления в зависимости от вида вольера в зоопарке, с закруглёнными углами.

		УФ-печать с ламинацией, защитный лак

		Закруглённые углы, влагостойкость, защита от ультрафиолета.

		150

		[image: ] 



		Информационная табличка «За барьер не проходить»

		250 × 250 мм

		Алюминиевый композит 4 мм (Alucobond), металлические крепления в зависимости от вида вольера в зоопарке, с закруглёнными углами.

		УФ-печать с ламинацией, защитный лак

		Закруглённые углы, влагостойкость, защита от ультрафиолета.

		40

		[image: ] 



		Информационная табличка «Руки в вольер не просовывать»

		250 × 250 мм

		Алюминиевый композит 4 мм (Alucobond), металлические крепления в зависимости от вида вольера в зоопарке, с закруглёнными углами.

		УФ-печать с ламинацией, защитный лак

		Закруглённые углы, влагостойкость, защита от ультрафиолета.

		40

		[image: ] 



		Брендированные указатели

		Высота 2400 мм, указатели 500 × 180 мм

		Оцинкованная стальная труба Ø89 мм, алюминиевые композитные панели

		Порошковая окраска + УФ-печать

		Рассчитаны на круглогодичную эксплуатацию. Возможно размещение нескольких указателей на одной опоре.

		54

		[image: ] 



		Инфокиоск на ножке

		Высота 700 мм, экран 32"

		Стальной корпус с порошковой окраской, закалённое антивандальное стекло

		Полноцветная оклейка плёнкой Oracal Premium + защитная ламинация

		Сенсорный экран, круглогодичная эксплуатация, возможность удалённого обновления контента. Инфокиоск будет находится внутри помещения

		5

		[image: ] 



		Интерактивный ростомер «Жираф»

		2400 × 700 × 100 мм (В×Ш×Г)

		Алюминиевый композит (Alucobond) 4 мм на металлическом каркасе из оцинкованной стали, основание из стали с анкерным креплением.

		Полноцветная УФ-печать с защитной матовой ламинацией и антиграффити-покрытием

		Максимальная устойчивость к солнцу, дождю и перепадам температур. Срок службы 10+ лет.

		1

		[image: ] 



		Интерактивный ростомер «Слон»

		2400 × 700 × 100 мм (В×Ш×Г)

		Алюминиевый композит (Alucobond) 4 мм на металлическом каркасе из оцинкованной стали, основание из стали с анкерным креплением

		Полноцветная УФ-печать с защитной матовой ламинацией и антиграффити-покрытием

		Максимальная устойчивость к солнцу, дождю и перепадам температур. Срок службы 10+ лет.

		1

		[image: ] 



		Интерактивный ростомер «Медведь»

		2400 × 700 × 100 мм (В×Ш×Г)

		Алюминиевый композит (Alucobond) 4 мм на металлическом каркасе из оцинкованной стали, основание из стали с анкерным креплением

		Полноцветная УФ-печать с защитной матовой ламинацией и антиграффити-покрытием

		Максимальная устойчивость к солнцу, дождю и перепадам температур. Срок службы 10+ лет.

		1

		[image: ] 



		Интерактивный ростомер «Верблюд»

		2400 × 700 × 100 мм (В×Ш×Г)

		Алюминиевый композит (Alucobond) 4 мм на металлическом каркасе из оцинкованной стали, основание из стали с анкерным креплением

		Полноцветная УФ-печать с защитной матовой ламинацией и антиграффити-покрытием

		Максимальная устойчивость к солнцу, дождю и перепадам температур. Срок службы 10+ лет.

		1

		[image: ] 



		Интерактивный ростомер «Страус»

		2400 × 700 × 100 мм (В×Ш×Г)

		Алюминиевый композит (Alucobond) 4 мм на металлическом каркасе из оцинкованной стали, основание из стали с анкерным креплением

		Полноцветная УФ-печать с защитной матовой ламинацией и антиграффити-покрытием

		Максимальная устойчивость к солнцу, дождю и перепадам температур. Срок службы 10+ лет.

		1

		[image: ] 
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Форма КП.xlsx
ТЗ

		Конструкция		Рекомендуемый размер		Материалы		Способ нанесения		Особенности		Объём		Референс		Цена за единицу без НДС
но с учетом всех расходов поставщика		Стоимость без НДС
но с учетом всех расходов поставщика		* В цену должно входить производство, печать, транспортировка и монтаж объектов

		Брендированные скамейки		1800 × 650 × 900 мм		Стальной оцинкованный каркас с порошковой окраской, сиденье и спинка из ДПК (древесно-полимерный композит). 		УФ-печать + защитный антиграффити-лак		Максимальная устойчивость к солнцу, дождю и перепадам температур. Срок службы 10+ лет под открытым небом.
Каждая скамья будет с уникальным принтом.		28		ERROR:#VALUE!				0

		Брендированная табличка (о животном с QR)		600 × 400 мм		Алюминиевый композит 4 мм (Alucobond), металлические крепления в зависимости от вида вольера в зоопарке, с закруглёнными углами. Учесть защитный материал (антивандальный), безопасный для детей		УФ-печать с ламинацией, защитный лак		Не выцветает, легко очищается, QR-код сохраняет читаемость долгие годы.
Каждая табличка будет с уникальным принтом		201		ERROR:#VALUE!				0

		Информационная табличка «Не кормить животных»		250 × 250 мм		Алюминиевый композит 4 мм (Alucobond), металлические крепления в зависимости от вида вольера в зоопарке, с закруглёнными углами.		УФ-печать с ламинацией, защитный лак		Закруглённые углы, влагостойкость, защита от ультрафиолета.		150		ERROR:#VALUE!				0

		Информационная табличка «Не дразнить животных»		250 × 250 мм		Алюминиевый композит 4 мм (Alucobond), металлические крепления в зависимости от вида вольера в зоопарке, с закруглёнными углами.		УФ-печать с ламинацией, защитный лак		Закруглённые углы, влагостойкость, защита от ультрафиолета.		150		ERROR:#VALUE!				0

		Информационная табличка «По стеклу не стучать»		250 × 250 мм		Алюминиевый композит 4 мм (Alucobond), металлические крепления в зависимости от вида вольера в зоопарке, с закруглёнными углами.		УФ-печать с ламинацией, защитный лак		Закруглённые углы, влагостойкость, защита от ультрафиолета.		150		ERROR:#VALUE!				0

		Информационная табличка «За барьер не проходить»		250 × 250 мм		Алюминиевый композит 4 мм (Alucobond), металлические крепления в зависимости от вида вольера в зоопарке, с закруглёнными углами.		УФ-печать с ламинацией, защитный лак		Закруглённые углы, влагостойкость, защита от ультрафиолета.		40		ERROR:#VALUE!				0

		Информационная табличка «Руки в вольер не просовывать»		250 × 250 мм		Алюминиевый композит 4 мм (Alucobond), металлические крепления в зависимости от вида вольера в зоопарке, с закруглёнными углами.		УФ-печать с ламинацией, защитный лак		Закруглённые углы, влагостойкость, защита от ультрафиолета.		40		ERROR:#VALUE!				0

		Брендированные указатели		Высота 2400 мм, указатели 500 × 180 мм		Оцинкованная стальная труба Ø89 мм, алюминиевые композитные панели		Порошковая окраска + УФ-печать		Рассчитаны на круглогодичную эксплуатацию. Возможно размещение нескольких указателей на одной опоре.		54		ERROR:#VALUE!				0

		Инфокиоск на ножке		Высота 700 мм, экран 32"		Стальной корпус с порошковой окраской, закалённое антивандальное стекло		Полноцветная оклейка плёнкой Oracal Premium + защитная ламинация		Сенсорный экран, круглогодичная эксплуатация, возможность удалённого обновления контента. Инфокиоск будет находится внутри помещения		5		ERROR:#VALUE!				0

		Интерактивный ростомер «Жираф»		2400 × 700 × 100 мм (В×Ш×Г)		Алюминиевый композит (Alucobond) 4 мм на металлическом каркасе из оцинкованной стали, основание из стали с анкерным креплением.		Полноцветная УФ-печать с защитной матовой ламинацией и антиграффити-покрытием		Максимальная устойчивость к солнцу, дождю и перепадам температур. Срок службы 10+ лет.		1		ERROR:#VALUE!				0

		Интерактивный ростомер «Слон»		2400 × 700 × 100 мм (В×Ш×Г)		Алюминиевый композит (Alucobond) 4 мм на металлическом каркасе из оцинкованной стали, основание из стали с анкерным креплением		Полноцветная УФ-печать с защитной матовой ламинацией и антиграффити-покрытием		Максимальная устойчивость к солнцу, дождю и перепадам температур. Срок службы 10+ лет.		1		ERROR:#VALUE!				0

		Интерактивный ростомер «Медведь»		2400 × 700 × 100 мм (В×Ш×Г)		Алюминиевый композит (Alucobond) 4 мм на металлическом каркасе из оцинкованной стали, основание из стали с анкерным креплением		Полноцветная УФ-печать с защитной матовой ламинацией и антиграффити-покрытием		Максимальная устойчивость к солнцу, дождю и перепадам температур. Срок службы 10+ лет.		1		ERROR:#VALUE!				0

		Интерактивный ростомер «Верблюд»		2400 × 700 × 100 мм (В×Ш×Г)		Алюминиевый композит (Alucobond) 4 мм на металлическом каркасе из оцинкованной стали, основание из стали с анкерным креплением		Полноцветная УФ-печать с защитной матовой ламинацией и антиграффити-покрытием		Максимальная устойчивость к солнцу, дождю и перепадам температур. Срок службы 10+ лет.		1		ERROR:#VALUE!				0

		Интерактивный ростомер «Страус»		2400 × 700 × 100 мм (В×Ш×Г)		Алюминиевый композит (Alucobond) 4 мм на металлическом каркасе из оцинкованной стали, основание из стали с анкерным креплением		Полноцветная УФ-печать с защитной матовой ламинацией и антиграффити-покрытием		Максимальная устойчивость к солнцу, дождю и перепадам температур. Срок службы 10+ лет.		1		ERROR:#VALUE!				0

																ИТОГО:		0

		* В цену должно входить производство, печать, транспортировка и монтаж объектов
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Технические требования.xlsx
Лист1

		№		Наименование компании		Блок-фактор		Блок-фактор		Блок-фактор

						Наличие гарантии на производственные объекты минимум на 1 год		Наличие всех пунктов в ТЗ 		Работа под ключ: производство, нанесение брендирования, установка 

				подтверждающий документ		предоставить гарантийное письмо		поставщик должен предоставить цены на все позиции указанные в ТЗ		предоставить гарантийное письмо
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Перечень документов (ДБ).docx




ПЕРЕЧЕНЬ

Документов для проверки по линии СБ

(необходимо приложить к предложению)





1. Данные о Руководителе и Учредителях компании (ФИО/название компании);

2. Копия свидетельства о Государственной регистрации / Гувохнома;

3. Копия сертификатов на предлагаемый род деятельности (если применимо).

4. Устав.
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Форма №3 - КТС (ключевые контрактные условия).xlsx
KTC

		Основные условия		Описание		Comply/Not comply		Bidder Comments		Метод заполнения:

		Условия оплаты		Заказчик осуществляет оплату в размере 100% от суммы договора в течение 10 (десяти) календарных дней с даты согласования электронного акта оказания услуг и электронного счета-фактуры.						Comply

		Срок выполнения услуги		предоставить свои данные (календарные дни) с даты получения заявки						Not comply

		Применимое право		Все споры и разногласия, которые могут возникнуть должны быть разрешены в соответствии с действующим законодательством Республики Узбекистан. 

		Неисключительные отношения между ЕОПЦ и Поставщиком		ЕОПЦ может заключать соглашения с третьими сторонами об оказании эквивалентных/аналогичных услуг  без ограничений или предоставлять такие услуги самостоятельно. ЕОПЦ не берет на себя обязательств по закупке минимального объема Услуг и/или Результатов, а Поставщик не имеет права на минимальный уровень компенсации/вознаграждений.

		Ценообразование и налогооблажение		Любые расходы, которые Поставщик может понести для обеспечения предусмотренных в ТЗ функциональных возможностей, качества и производительности Решения несет Поставщик без каких-либо дополнительных затрат со стороны ЕОПЦ.

				Цены должны включать все налоги, не включая НДС, взимаемой на территории РУз. «Налоги» все настоящие или будущие налоги, платежи, таможенные платежи, отчисления, сборы и отчисления, взимаемые компетентными органами на соответствующей территории, в том числе корпоративный подоходный налог, налог с продаж, налог на использование, налог у источника, налог на добавленную стоимость или любые другие налоги или сборы, а также проценты, пени и штрафы, взимаемые в отношении таких налоговых обязательств компетентным органом.

				Днем оплаты и, соответственно, исполнения Заказчиком своих обязательств по оплате по настоящему Договору считается день списания денежных средств с банковского счета Заказчика.

				Ни при каких обстоятельствах и в соответствии с условиями настоящего Договора, Исполнитель не вправе переуступить полностью или частично любые свои права на получение оплаты по настоящему Договору в пользу любых третьих лиц или любой финансовой организации без письменного согласия Заказчика.

				Все расходы, связанные со списанием денежных средств с расчетного счета одной Стороны, а также комиссии Банков-корреспондентов несет Сторона, с расчетного счета которой списываются денежные средства, а расходы, связанные с зачислением на расчетный счет другой Стороны, несет Сторона, на расчетный счет которой денежные средства зачисляются, то есть банковские платежи производятся на условиях совместной оплаты комиссий по коду SHA.






